附件二：
技术响应、偏离情况说明表
采购项目名称：广西艺术学院9号楼学生公寓引进热水服务招标
	序号
	项目名称
	规格及技术参数
	是否有负偏离
	具体负偏离情况

	1
	智能即热式电热水器
	1、触摸式灯光键控制面板；
2、功率：8.8KW；
3、电源：220V，50Hz；
4、供水方式：24小时全天候供应热水
5、出水最高温度：55度；
6、机身尺寸（宽*高*厚）310×500×100mm（±2%）；
7、材质：进口ABS+IMD模内覆膜拉丝闪银双层面壳和阻燃机壳；
8、温度显示必须采用数码显示，水不开无水流出；
9、智能变频恒温/双断双开保护控制；
10、进口尼龙+硅胶内置防电墙；
11、智能蓝牙、接听电话；
12、正常市政水压下，每分钟出水量不低于3L 
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	1、 防漏电保护
2、 ABS阻燃机壳
3、防干烧保护装置
4、进口双可控硅
5、3D-MAX6芯加热系统
6、双断双开继电器
7、微电脑控制
8、进、出水温度检测

	
	




注：⑴表格内容均需按要求填写并盖章，不得留空。
⑵投标文件承诺不得直接复制采购文件需求，如果采购文件需求为小于或大于某个数值标准时，采购文件承诺内容应当写明投标货物具体参数或响应承诺的具体数值，否则评委评审时有可能按投标无效处理。
⑶当投标文件的技术参数低于采购文件要求时，投标人应当如实写明“负偏离”，否则视为虚假应标。

法定代表人或法定代表人授权代表签字：          
供应商名称（盖章）：               
日   期：                            

